A.S.S.
										Anlagen Service System GesmbH
										Schwaigergasse 25
										1210 Wien
										Österreich
										T:  01 / 278 18 88
										F:  01/ 278 63 39
										M:  office@ass.co.at
										W:  www.ass.co.at

										Wien, April 2008

										Zeichen Brottext rd. 4.700

Zum Verschwinden eines Graffitos

Peter Blumgrund merkt bewußt, was den meisten Wienerinnen und Wienern wohl nur unterschwellig auffällt: täglich neue Graffitis in der Stadt. Blumgrund beschäftigt sich seit Jahren beruflich mit deren Entfernung, seit heuer für die Firma A.S.S. Anlagen Service System. Diese Firma für Hausbetreuung und Gebäudereinigung, mit 130 Mitarbeitern die drittgrößte in Wien, verzeichnete einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Entfernung der meist unerlaubten und von den Besitzern meist unerwünschten Bemalungen. Blumgrund meint, es sei schwierig für Kinder und Jugendliche zu unterscheiden, wo Graffitis gestattet sind und wo nicht, obwohl er den grundlegenden Aspekt der gewollten sozialen Provokation von Graffitis im öffentlichen Raum nicht übersieht.
Das Ziel bei der Entfernung von Graffitis ist klar: Das Graffito soll rückstandsfrei verschwinden und die Fassadenoberfläche nicht beschädigt werden. Das Ergebnis hängt im Wesentlichen von der Art und Durchlässigkeit (Porosität) des Untergrundes, den verwendeten Graffiti-Farben und dem eingesetzten Reinigungsverfahren ab. Je nach Farbe und Untergrund werden abrasive oder chemische Verfahren eingesetzt. Bei abrasiven Verfahren wird das Graffito samt der obersten Schicht des Untergrundes entfernt. Chemische Verfahren eignen sich, wo kein stark saugender Untergrund vorhanden ist, etwa bei polierten Oberflächen oder Glas.
Einfaches Überstreichen - was Hausverwaltungen oft versuchen und damit den Schaden noch verschlimmern - ist meist keine gute Option. Das im Verhältnis zur Hauswand dunklere Graffito schlägt durch; Silberfarben kreiden und lassen sich deshalb nicht dauerhaft überstreichen. Eventuell verschließt ein mehrmaliger Anstrich die Fassade für Wasserdampf, was zu irreversiblen Bauschäden führt.
Abrasive, mechanische Graffitientfernung von nicht imprägnierten Oberflächen, besonders Naturstein und Putz, erfolgt mit Niederdruck-Nebelstrahl. Bei geringem Druck von 0,1 bis drei Bar wird die Oberfläche mit feinem Strahlgut, zum Beispiel mit silikatfreiem Schlamm, abgestrahlt. Dieses Verfahren wird oft bei der Restaurierung von denkmalgeschützten Objekten eingesetzt. Da der zu entfernende Lack dabei nicht aufgelöst wird, fällt - umweltschonend - kein Sondermüll an.
Lackfarben werden von Sprayern zunehmend verwendet, großteils Zweikomponentenlacke und Unterbodenschutz als Farbe Schwarz, beides aus der Autoindustrie. Unterbodenschutz und Problemfarben der Entfernung wie Gold, Violett und Rosa brauchen viel Erfahrung. Meist bleiben da nach einer Grundreinigung noch Farbschatten, die zusätzlich Schattenentferner erfordern.
Bei chemischen Verfahren lösen Reinigungsmittel das Bindemittel des Graffito an; es kann anschließend von der Fassade gewaschen werden. Es sollten nur chemische Reiniger verwendet werden, die getestet wurden und nachweislich biologisch abbaubar sind. Nach dem Abwaschen mit Lösungsmitteln werden die betroffenen Flächen mit Heißwasser-Hochdruckreiniger gespült und alle Flüssigkeiten als Sondermüll entsorgt.
Relativ weiche Materialien wie Aluminium oder faserverstärkte Verbundwerkstoffe werden mit Trockeneis materialschonend bearbeitet. Das Trockeneisgranulat ist festes Kohlendioxyd. Kohlendioxyd löst sich buchstäblich in Luft auf. Es ist ungiftig, nicht brennbar, geschmacks- sowie geruchsneutral und verdampft rückstandsfrei.
Dabei prallen tiefkalte Pellets (-78º C) mit hoher Geschwindigkeit auf die zu behandelnde Oberfläche und entfernen durch den Aufprall und die punktuelle Unterkühlung unerwünschte Beschichtungen. Trockeneis-Pellets rechnen sich. Die Bearbeitungszeiten sind kürzer und es fällt weniger Abfall an, der gebührenpflichtig zu entsorgen ist. Übrigens, die sachkunde Entfernung von einem Quadratmeter Graffiti kostet bei A.S.S. weniger als zwanzig Euro.
Jede unsachgemäße Anwendung von Reinigungsmitteln und Verfahren kann zu irreversiblen Schäden an der Bausubstanz führen, beispielsweise auch zu tiefreichenden Verfärbungen oder Salzausblühungen. Deshalb sollten Reinigungsarbeiten nur von sachkundigen Betrieben wie A.S.S. durchgeführt werden.
Auf Wunsch kann nach einer Reinigung eine Schutzschicht auf - farbabweisender - Wachsbasis aufgetragen werden, von der künftige Graffiti unkompliziert zu entfernen sind.

Bildtexte:
Pressefotos von Graffitis und deren Entfernung von ASS finden Sie auf der Presse-CD samt Copyrighthinweis und bildtexte.rtf.
Pressefotos des Instituts für Graffitiforschung stehen druckfähig unter folgender Webadresse zur Verfügung: http://www.graffitieuropa.org/pressegraffiti/index.htm
Im Rahmen der Berichterstattung zu diesem Pressegespräch sind Download und Abdruck kostenfrei. Die Verwendung der Fotos des Institutes für Graffitifortschung in einem anderen Zusammenhang ist nicht erwünscht und wäre kostenpflichtig.
Die Pressefotos von ASS können von Medien bei Nennung der jeweiligen Urheber und Zusendung eines Belegexemplares weiter kostenfrei verwendet werden.

(Ende)